BC TAP 3S：
· 漏電保護斷電模式。
· 熱缸採用316L醫療級材質。
· 電熱管採用316L醫療級材質。
· 電熱管（750W）加熱速度更快速。


龍頭：
· 鋁合金全雕刻打造（非塑膠原料）
· 觸控面板採用耐刮鋼化材質
· 出水氣泡頭（採用瑞士Neoperl）
· 龍頭可180度轉向
機械龍頭
產品功能
1. 一級能源效率 24 小時待機只需 1.97 元
2. 醫療級 316L 不鏽鋼加熱器，避免水質二次汙染，確保水質滴滴純淨
3. 醫療級 316 不銹鋼龍頭，極致工藝美學
4. 醫療級 316L 不銹鋼熱缸
5. 機殼 430 不銹鋼烤漆，最佳防鏽工法
安全設計
1. 熱水安全開關結構
2. 漏電斷路器安全裝置
3. 出水管防燙設計
4. 溫控開關雙重保護


 BC Tap 2
· 揮手感應出水專利M638746。
· 鋁合金龍頭精密製造。
· 燈光控制省電休眠模式專利M585889。
· 瑞士Neoperl出水氣泡頭。
· 高科技LCD觸控面板專利M591605。
· 醫療級316L不鏽鋼（加熱器、熱水缸、冰水缸）。
· 一級能源效率。
· 定時開關省電休眠模式。
· 16段位熱水溫度調整。
· 依杯子大小設定自動出水秒數。
· 機殼430不鏽鋼粉體烤漆。
· 榮獲2024美國紐約產品設計獎 銀牌。
· 榮獲2024美國 IDA國際設計獎 金牌

